	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合

单价
	合价

	混凝土路面清洗
	1.混凝土路面清洗
	㎡
	7600
	
	

	透层、粘层
	1.乳化沥青
	㎡
	7600
	
	

	沥青混凝土
	沥青品种：AC-13C沥青混凝土；
2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混泥土；
3.厚度：4cm；

4.汽车运输沥青混凝土：10km；
	㎡
	7600
	
	

	培路肩
	路肩材质：石粉；

2.路肩宽度、厚度：路肩宽50cm，厚度10cm；
	㎡
	1266.75
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件1

巴音宝力格镇东升村一社村内街道硬化项目工程量清单

