乌拉特后旗采砂规划区域可采量成果表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 所在沟道 | 可采区长  度（km） | 可采区  宽度（m） | 可采区面  积（万㎡＇） | 平均开采  深度（m） | 可开采量  （万㎡） |
| WHQK-1 | 博宁高勒 | 1.2 | 15-70 | 3.96 | 4.5 | 43.32 |
| WHQK-2 | 查干沟 | 3.1 | 30-160 | 22.1 | 3 | 66.3 |
| WHOK-3 | 玻璃庙沟 | 1.757 | 30-230 | 28.46 | 8 | 101.3 |
| WHQK-3 | 舒德沟 | 0.975 | 20-185 | 28.3 | 3 | 29308 |
| WHOK-4 | 呼呼赛尔沟 | 4.8 | 10-45 | 20.48 | 3 | 61.44 |
| WHQK-6 | 赛呼都格沟 | 4.2 | 25-130 | 28.3 | 3 | 84.84 |
| FHOK-7 | 布尔嘎斯沟 | 3.89 | 400-90 | 29.05 | 2.6 | 67.26 |
| WHIOK-8 | 滚扎拉格沟 | 0.95 | 30-185 | 10.6 | 3 | 32.04 |
| WHQK-9 | 东乌盖沟 | 4.66 | 50-286 | 96.8 | 3 | 292.87 |
| WHQK-10 | 达拉盖沟 | 3.16 | 30-120 | 26 | 2.8 | 68.29 |
| HHIOK-11 | 东升庙沟 | 3.2 | 50-363 | 38.8 | 3 | 116.84 |
| WHQK-12 | 毕力盖沟 | 4 | 50-360 | 77.4 | 4.5 | 216.63 |
| WHQK-13 | 三贵沟 | 0.43 | 443-700 | 7.5 | 4.5 | 164.37 |
| WHQK-14 | 红山沟 | 3.6 | 50-320 | 82.9 | 4 | 329.62 |
| FHOK-15-1 | 西乌盖沟（中部） | 3.2 | 50-280 | 21.3 | 3 | 63.72 |
| WHQK-15-2 | 西乌盖沟（南部） | 0.424 | 230-280 | 108.12 | 8.5 | 90.39 |
| WHQK-15-3 | 西乌盖沟（北部） | 0.25 | 84 | 1.9 | 1.5 | 3.03 |
| WHOK-I6 | 哈日干那北部分 | 2 | 35-150 | 54.9 | 2.5 | 145.06 |
| FHIOK-17 | 哈日干那南部分 | 3.4 | 44-127 | 39.1 | 1 | 66.19 |
| WHQK-18 | 脑滚陶乐盖 | 0.17 | 54 | 0.95 | 1.5 | 1.21 |
| FHOK-19 | 阿尔山图沟 | 0.15 | 127 | 2.2 | 1.5 | 2.01 |
| WHQK-20 | 居力格台 | 0.14 | 10 | 1.2 | 1.5 | 1.22 |
| WHIOK-21 | 保日霍托乐格 | 0.13 | 89 | 1.34 | 1.5 | 2.01 |
| WHQK-22 | 乌兰额尔格沟 | 0.25 | 79 | 2.2 | 1.5 | 3.2 |
| W1OK-23 | 公呼都格沟 | 0.27 | 160 | 4.33 | 1.5 | 6.5 |
| 1OK-24 | 满都拉嘎查沟 | 0.14 | 65 | 1 | 1.5 | 1.36 |
| WHQK-25 | 劳莱特（保罗苏亥） | 0.15 | 62 | 0.75 | 1.5 | 1.01 |
| WHQK-26 | 呼吉尔图沟 | 0.15 | 74 | 3 | 1.5 | 3.03 |
| WHQK-27 | 毛肚敦哈夏沟 | 0.13 | 55 | 3 | 1.5 | 1.02 |
| 合计 |  | - | - | - | - | 2329.16 |
|  | | | | | | |

内蒙古茂源木利水电工程有限公司 4